{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,4],[6,1,7,1],[17,0,17,4]]}
["采购清单"]
["序号","类别","设备参数","数量","参考设备\n（非指定）"]
[1,"台式计算机","产品定位：商用电脑 \n能效标识：一级 上市时间：2020年6月以后\n操作系统：DOS 游戏性能：入门级 核心数：六核心\nCPU型号：Intel I5-10400 CPU平台：Intel 内存容量：8GB\n内存类型：DDR4 插槽数量：2个 最大支持内存：64GB\n硬盘容量：512G 硬盘类型：固态 显卡类型：核芯显卡\n显存容量：共享系统内存 显卡型号：其他 光驱类型：无光驱\n局域网：10/100/1000Mbps 无线局域网：802.11ac USB2.0端口：4个\nUSB3.0端口：4个 音频端口：audio 视频端口：VGA,HDMI\n麦克风接口：1个 读卡器类型：二合一读卡器 颜色：黑色\n机身尺寸：388 x 160 x 388毫米 机身容量：10-20L",6]
[2,"打印机"," A4黑白激光单功能打印机\n*1、打印速度：22页/分钟（A4），\n支持A5长边32页/分钟；\n2、网络打印：有线网络和无线网络；\n*3、CPU处理器：600MHZ；内存：256MB；\n4、最大月打印量：8000页；\n5、最大分辨率：1200*1200dpi；\n6、耗材类型：鼓粉一体，随机耗材：1600页；\n*7、溯源功能：加密打印，可追溯。",6]
[3,"针式打印机"," 产品类型 票据针式打印机（平推式）\n打印方式 点阵击打式\n打印方向 双向逻辑查找\n打印宽度 单页纸：55-420mm，连续纸：102-406mm\n打印针数 24针\n可靠性 打印头寿命：4亿次/针\n色带性能 方式：有接头扭带盒方式，寿命：1200万字符\n复写能力 7份（1份原件+6份拷贝）\n缓冲区 256KB\n接口类型 USB接口，IEEE-1284双向并行接口\n选件：RS232串口\n打印速度：中文信函质量：75字/秒\n中文高速质量：150字/秒\n中文超高速质量：225字/秒\n英文信函质量：120字符/秒\n英文高速质量：240字符/秒\n英文超高速质量：360字符/秒",2]
[4,"车管专用彩色打印机","1、优化5760x1440dpi 打印分辨率，最小墨滴1.5 微微升\n2、A4 黑白/ 彩色文档打印每分钟高达37*1/38*2页;4x6 寸无边距照片打印最快仅需12 秒\n3、世纪真彩照片墨，高表现色彩长久留存\n4、六色独立分体墨盒，更为经济的打印成本\n5、支持光盘盘面打印\n",2]
[5,"户政照相设备套件（户政专用）","单反相机：单镜头套机，配相机支架\n像素：2000-2999万\n滤镜直径：58mm\n画幅：APS-C画幅\n接口：HDMI、Wi-Fi\n产品净重（g）：约427g 仅机身\n产品尺寸（mm）：129×101.3×77.6mm",2]
[6,null,"神牛SL150W二代直播间补光灯LED摄影灯、影棚拍照柔光灯球形灯套装 SL150W二代两灯套装【配柔光箱】",2]
[7,"针式打印机（彩色）（户政专用）","产品尺寸\n长384mm；宽313mm；高203mm\n产品净重\n9kg\n基础功能\n复写能力\n7份（1份原件+6份拷贝）\n列宽：94列\n打印厚度：0.065-3.6mm\n针数：24针\n基本参数\n端口：USB",2,"得实DS-7860II"]
[8,"指纹仪（户政专用）","有效读卡距离0~30mm；\n读卡时间≤1s；\n通讯接口兼容USB1.1/USB2.0；\n采集窗口尺寸：14.25mm*19.3mm；\n有效采集尺寸：12.8mm*18mm；\n图像大小：256*360pixel；\n分辨率：500ppi；\n图像畸变：≤2%；\n单帧图像采集时间：≤0.25s；\n平均无故障工作时间：≥5000小时。",2,"神思SS628(100)M"]
[9,"高拍仪（户政专用）","最大幅面 A3\n扫描元件 CMOS\n像素 500万\n光学分辨率 2592×1944dpi\n扫描介质 文件，票据，图片，照片，名片，卡片，证件，立体物品\n扫描速度 约1秒\n接口类型 USB2.0\n性能参数\n扫描光源 自然光+LED补光灯\n输出格式 图片格式：JPG，TIF，PDF，BMP，TGA，PCX，PNG，RAS\n文档格式：PDF，WORD，TXT\n录像格式：AVI，WMV\n其它参数\n操作系统 Windows 8/7/XP/2003/Vista\n电源类型 USB供电",1,"良田S920A3"]
[10,"USB HUB（出入境）","USB3.0接口以上，7个转接口以上，独立供电，规格：2A",2]
[11,"高速扫描仪（出入境）","★扫描速度：40ppm/80 ipm (200 / 300 dpi)；黑白/灰度/彩色\n扫描类型：A4幅面双面ADF（自动送纸器）；\n★进纸方式：直通道；\n图像传感器类型：彩色CCD（彩色电荷耦合器件）;\n光源：白色LED ;\n★输出 分辨率：50 至 600 dpi （以1 dpi为单位进行调节），1,200 dpi（驱动）；\n内部图像处理：65,536 级(16-位)；\n功耗 ： 操作模式：36W或更小\n休眠模式：1.8W或更小 \n        自动待机（关闭）模式：0.35 W或更小；\n多页进纸检测：超声波双页进纸检测传感器、iSOP（智能超声波纸张保护）、智能多页进纸功能（手动旁路）；\n扫描特性：1、扫描多种纸张大小的文档时自动侦测纸张大小。配备偏斜调整器，用于侦测所扫描文档纸张是否对齐，并调整偏斜纸张，尽可能减少扫描图像边缘缺失的情况。即便所扫描的文档未排列整齐，也可获得令用户满意的扫描效果；2、直通道进纸设计可缩短纸张传输距离，最大限度减少纸张损坏风险；3、文档护套可用于扫描大于A4的文档、照片或剪报。大于A4尺寸的文档（例如A3或B4）或易发生损坏的照片或剪报均可使用文档护套进行数字化；4、可选的背书器装置可在原文档背面印制日期、数字代码和符号等识别标志。此装置便于您在需要查找时快速找到所扫描文档的原件\n★软件支持：免费提供专业的POWER  PDF高级版管理软件；随机含终端数据安全软件。为了文件的保密安全性，需提供数据安全的软件产品，必须为正版软件，响应文件中同时提供：①计算机软件著作权登记证书扫描件或影印件；②软件测试证书（或测试报告）的扫描件或影印件。\n★扫描纸张大小：最大：216 x 355.6 mm ，最小：50.8 x 54 mm（横向/纵向）,长页扫描（最大）：216 x 5,588 mm ;\n图像处理功能： 自动检测颜色、多图像输出、合并正面/背面、上下分割、动态阈值（iDTC）、高级DTC、SDTC、自动色调调节、亮度调节、对比度调节、阴影调节、伽马校正、强调轮廓、背景平滑、清除颜色、字符粗细调节、噪音声消除、消除背景图案、滤色、自动裁剪、纠偏、自动旋转、页边修复、消除装订孔、检测空白页\n★操作环境： 温度：5 至 35 ℃（41 至 95 °F） 相对湿度：20%至80%（无凝结）\n纸张 重量 （厚度）： 纸张  207- 413 g/m² ，A8 大小: 127 - 209 g/m²\n塑料 卡片：1.4 mm 或更小\n进纸槽容量 (A4 横向)：80张( A4: 80 g/m² 或 20 lb. )\n★背景颜色：白/黑（可选）\n接口类型： USB 3.0；\n遵循的环保标准：ENERGY STAR® 和RoHS；\n★原厂可选配件：可外接A3平板扫描仪，且A3平板可单独使用，背面背书器（通过在扫描后的纸张上打印数字、字符和编码来辅助管理纸张）；\n附件：叠纸器、ADF进纸槽、电源线、电源适配器、USB线、安装光盘；",2]
[12," 高清摄像头","产品类型 高清摄像头\n适用类型 笔记本\n产品定位 个人版\n动态分辨率 1280×960\n接口类型 USB\n驱动类型 无驱版\n系统支持 Windows 7，8，10，Mac OS 10.6或以上版本\n",2]
[13,"出入境指纹采集仪","采集窗口尺寸   >40mmX40mm \n外观尺寸   142mm*120MM*77MM \n分辨率   500DPI \n I灰度   256 level \n 扫描时间   <0.01S \n 工作电压   5V \n工作电流   250MA \n失真度   <1% \n电脑接口   USB2.0 \n工作温度   0 F-130 F \n工作湿度   10%-85% ",2,"东方金指A3000或长春鸿达S680"]
[14,"电子往来港澳通行证读卡器","电源：计算机usb口供电；\n适用IC卡：符合ISO14443A/B及ISO15693的IC卡及电子标签；\nSAM卡：支持一个SAM卡，卡座速率9600-115200bps可调；\n最大读写距离：0~100mm；\n串口通讯速率：9600~115200bps可调；\n通讯接口：标准串口/USB接口；\n温度参数：工作温度-20℃~55℃，储存温度-40℃~70℃；\n相对湿度：≤90%，无凝结。",2,"航空信息JKR106"]
[15,"临时身份证制证工具","1.切膜器（规格83*53圆角）\n2.滚动式裁刀（规格:14英寸）\n3.FGK220塑封机",1,"注：此项价格为不可竞争项，限价1700元，定制设备，由中标供应商代为采购"]
["注：“户政专用”设备须与安庆经开区公安户政系统相匹配，供应商应提前确认，否则由此产生的一切后果供应商自行承担。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}